



实验6-6


步骤一：  



主机C观察主机A,B的ping 包，什么都没有




步骤二：配置  
  
步骤三：主机C观察ApingB  



步骤5  








实验思考  
\* show run










* 配置tx，






配成rx






主机C




实验6-7：  
步骤一：

（1）pc3 ping pc1





（2）互ping 收不到




步骤二配置

交换机A




交换机B：




步骤三;

Show monitor switch A：



交换机B：



步骤四：

Pc 1 ping pc2

